**技术、服务响应文件**

**项目名称:木里县政府采购项目**

**询价通知编号:MLZC2023-059**

**分包号：01**

**采购供应商:苏州伯利恒水上设施工程有限公司**

**二0二三年十二月十四日**

**目录**

[技术、服务相应资料： 1](#_Toc27630)

[一、技术、服务要求应答表 1](#_Toc15583)

[二、商务应答表 2](#_Toc16971)

[三、报价产品技术参数表 3](#_Toc17405)

[四、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表 4](#_Toc22781)

**技术、服务相应资料：**

**一、技术、服务要求应答表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| 1 | 主体结构：主材质均为海事铝合金6061-T6，主梁规格40\*40\*3mm铝合金方管，龙骨规格30\*30\*3.0铝合金方管； | 主体结构：主材质均为海事铝合金6061-T6，主梁规格40\*40\*3mm铝合金方管，龙骨规格30\*30\*3.0铝合金方管； |
| 2 | 内部填充：高密度EPS聚苯泡沫，密度30kg/m³ | 内部填充：高密度EPS聚苯泡沫，密度30kg/m³ |
| 3 | 饰面:上部及侧面采用5mm厚铝合金花纹铝板饰面，底部采用3mm厚铝合金光板，边角均采用40\*40\*3.0角铝收边 | 饰面:上部及侧面采用5mm厚铝合金花纹铝板饰面，底部采用3mm厚铝合金光板，边角均采用40\*40\*3.0角铝收边 |
| 4 | 配套附属设施：  1）护舷：1000\*100\*20mm耐老化专用橡胶护舷  2）系缆设备规格：310\*120\*45，材质：316不锈钢 | 配套附属设施：  1）护舷：1000\*100\*20mm耐老化专用橡胶护舷  2）系缆设备规格：310\*120\*45，材质：316不锈钢 |

注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：苏州伯利恒水上设施工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2023年12月14日

**二、商务应答表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 |
| 1 | 本项目自中标人签订合同之日起至项目完成验收合格日止，中标人将负责实施过程中的人身安全 、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任，因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由 中标人自行承担。 | 本项目自中标人签订合同之日起至项目完成验收合格日止，中标人将负责实施过程中的人身安全 、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任，因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由 中标人自行承担。 |
| 2 | 货物的包装均应有良好的防锈、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 | 货物的包装均应有良好的防锈、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 |
| 3 | （1）产品的安装、调试由中标人负责，中标人须按照采购人的要求进行安装调试。  （2）交货时应提供以下技术资料（如涉及）：提供技术文件资料、使用说明书、操作卡、维护手册、备件手册、零件及易损件等设备相关资料。 | （1）产品的安装、调试由中标人负责，中标人须按照采购人的要求进行安装调试。  （2）交货时应提供以下技术资料（如涉及）：提供技术文件资料、使用说明书、操作卡、维护手册、备件手册、零件及易损件等设备相关资料。 |
| 4 | 1、在质保期外，提供的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。  2、投标方应具有可靠的供货实力，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，提供快捷、周到、规范的服务。  3、投标人在接到用户维修通知后1小时内响应，2个工作日内排除故障（节假日照常服务）。 | 1、在质保期外，提供的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。  2、投标方应具有可靠的供货实力，并具有高素质的专业维修队伍。在接到用户维修请求后，提供快捷、周到、规范的服务。  3、投标人在接到用户维修通知后1小时内响应，2个工作日内排除故障（节假日照常服务）。 |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：苏州伯利恒水上设施工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2023年12月14日

**三、报价产品技术参数表**

采购编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| 1 | 主体结构 | 主体结构：主材质均为海事铝合金6061-T6，主梁规格40\*40\*3mm铝合金方管，龙骨规格30\*30\*3.0铝合金方管； | 主体结构：主材质均为海事铝合金6061-T6，主梁规格40\*40\*3mm铝合金方管，龙骨规格30\*30\*3.0铝合金方管； |
| 2 | EPS聚苯泡沫 | 内部填充：高密度EPS聚苯泡沫，密度30kg/m³ | 内部填充：高密度EPS聚苯泡沫，密度30kg/m³ |
| 3 | 饰面及角铝收边 | 饰面:上部及侧面采用5mm厚铝合金花纹铝板饰面，底部采用3mm厚铝合金光板，边角均采用40\*40\*3.0角铝收边 | 饰面:上部及侧面采用5mm厚铝合金花纹铝板饰面，底部采用3mm厚铝合金光板，边角均采用40\*40\*3.0角铝收边 |
| 4 | 配套附属设施 | 配套附属设施：  1）护舷：1000\*100\*20mm耐老化专用橡胶护舷  2）系缆设备规格：310\*120\*45，材质：316不锈钢 | 配套附属设施：  1）护舷：1000\*100\*20mm耐老化专用橡胶护舷  2）系缆设备规格：310\*120\*45，材质：316不锈钢 |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：苏州伯利恒水上设施工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：2023年12月14日

**四、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表**

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理  人员 | 项目经理 | 梁小斌 | 无 | 苏州市 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术  人员 | 技术经理 | 王玉广 | 无 | 苏州市 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：苏州伯利恒水上设施工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：2023年12月14日